|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/2021/28 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General17 December 2020RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**Сто восемьдесят третья сессия**

Женева, 9–11 марта 2021 года

Пункт 4.9.1 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:**

**Рассмотрение проектов поправок к существующим**

**правилам ООН, представленных GRE**

 Предложение по дополнению 19 к поправкам серии 04 к Правилам № 48 ООН (установка устройств освещения и световой сигнализации)

 Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее восемьдесят третьей сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/83, п. 22). Он основан на документе ECE/TRANS/WP.29/
GRE/2020/3 и неофициальном документе GRE-83-52. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) для рассмотрения на их сессиях в марте 2021 года.

*Пункт 6.2.4.2* изменить следующим образом:

«6.2.4.2 По высоте: не менее 500 мм и не более 1200 мм над уровнем грунта. Для транспортных средств категорий N2G, N3G, M2G, M3G (повышенной проходимости)10 максимальная высота может быть увеличена до 1500 мм».

*Пункт 6.4.4.2* изменить следующим образом:

«6.4.4.2 По высоте: не менее 250 мм и не более 1200 мм над уровнем грунта. Для транспортных средств категорий N2G, N3G, M2G, M3G (повышенной проходимости) максимальная высота может быть увеличена до 1400 мм».

*Пункт 6.11.4.2* изменить следующим образом:

«6.11.4.2 По высоте: не менее 250 мм и не более 1000 мм над уровнем грунта. Для задних противотуманных огней, сгруппированных с любым задним огнем, максимальная высота может быть увеличена до 1200 мм. Для транспортных средств категорий N2G, N3G, M2G, M3G (повышенной проходимости) максимальная высота может быть увеличена до 1400 мм».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2020 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (часть V, разд. 20), п. 20.37), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях повышения эффективности транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. [↑](#footnote-ref-2)