ACV-07-06

**ISO 11992 - 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Truck 22**  **15m + 7m** | **Trailer 18**  **18 m** |  |
| Non-ACV | 11m + 7m  coiled  18m **✓** | 13m  13m **✓** | 2 conn. |
| ACV  Coiled-cable  eliminated | 11m + 6m  ACV  17m **✓** | 6m + 13m  ACV  19m (-) | 3 conn. |
| ACV  Terminal  solution | 11m + 0.5m + 6m  Term. ACV  17.5m **✓** | 6m + 13m  ACV  19m (-) | 3 conn. |
| ACV  Coiled-cable  In vow | 11m + 7m + 5,5m  Coiled ACV  (-) 23.5m | 6m + 13m  ACV  (-) 19m | 4 conn. |
| ACV  Coiled in a vow, conn. close to 5th wheel | 11m + 7m + 1,5m    19.5m | 6m + 13m  ACV  19m | 4 conn. |
|  |  |  |  |
| Idea : | 20 m | 20 m |  |

**NOT MORE THAN 40m TOTAL**