|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация Объединенных Наций | |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2017/12 | |
| _unlogo | **Экономический  и Социальный Совет** | | | Distr.:  Russian  Original: |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по пассивной безопасности**

**Шестьдесят первая сессия**

Женева, 8–12 мая 2017 года

Пункт 10 предварительной повестки дня

**Правила № 17 (прочность сидений)**

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 08 к Правилам № 17 (прочность сидений)

Представлено экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД) в целях уточнения порядка испытания сидений с подголовниками и без подголовников.  
Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I. Предложение

*Пункты 6.4*.*3.2 и 6.4.3.3* изменить следующим образом:

«6.4.3.2 Смещенная исходная линия определяется с помощью манекена, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам, путем приложения к элементу, моделирующему спину, начального усилия, создающего момент в 37,3 даНм в направлении назад относительно точки "R". **В случае одновременного испытания этот момент в направлении назад будет прилагаться к каждому сиденью с подголовником или без подголовника.**

6.4.3.3 Перпендикулярно смещенной исходной линии и на расстоянии 65 мм ниже вершины подголовника с помощью сферической модели головы диаметром 165 мм прилагается начальное усилие, создающее момент 37,3 даНм относительно точки "R"; при этом исходная линия должна оставаться в своем смещенном положении в соответствии с предписаниями пункта 6.4.3.2 выше. **В случае одновременного испытания этот момент будет прилагаться к каждому сиденью**».

*Пункт 6.4*.*3.6* изменить следующим образом:

«6.4.3.6 Для проверки эффективности подголовников начальное усилие, указанное в пунктах 6.4.3.3 и 6.4.3.3.2, увеличивается до 89 даН, если до этого не произошло поломки сиденья или спинки сиденья. **По просьбе изготовителя нагрузка, указанная в пункте 6.4.3.2, увеличивается одновременно до 53 даНм в случае положений для сиденья без подголовников только для того, чтобы обеспечить одновременное соответствие пунктам 5.15 и 6.2**».

II. Обоснование

1. В случае испытания многоместных нераздельных сидений, на которых место для сидения оснащено или не оснащено подголовником, различные лаборатории, которые проводят испытание подголовников на эффективность в целях официального утверждения типа в соответствии с пунктом 6.4, делают это  
по-разному. Данное предложение имеет целью согласовать процедуры испытания, допускающие, по просьбе изготовителя, альтернативные варианты.

2. В данном предложении уточняется, что в случае одновременного испытания многоместных нераздельных сидений с тремя местами для сидения и двумя подголовниками к спинкам сидений прилагается момент 3 x 373 Нм, а к подголовникам – 2 x 373 Нм:

a) Если изготовитель намерен соблюсти требования к испытаниям, предусмотренные в пункте 6.2 (прочность спинок сидений), путем проведения испытаний на эффективность подголовников в соответствии с пунктом 6.4, он должен приложить к каждой спинке сиденья без подголовника 53 даНм и 89 даН к каждому подголовнику. В этом случае проводится только одно испытание.

b) Если в ходе испытания, предусмотренного в пункте 6.4, изготовитель выбирает вариант 53 даНм, то в этом случае в дополнение к испытанию, предусмотренному в пункте 6.4, проводится испытание на прочность спинки сиденья в соответствии с пунктом 6.2.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  
   на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/254, пункт 159, и ECE/TRANS/2016/28/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)