|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/2018/15 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  28 December 2017  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**174-я сессия**

Женева, 13–16 марта 2018 года

Пункт 4.8.1 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:**

**Рассмотрение проектов поправок к существующим**

**правилам ООН, представленных GRSG**

Предложение по дополнению 7 к поправкам серии 01 к Правилам № 43 ООН (безопасные стекловые материалы)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее 113-й сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/92, пункт 18). В его основу положен официальный документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2017/15 воспроизведенный в приложе-нии II к докладу. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения на их сессиях в марте 2018года.

*Приложение 21, таблицу 2* изменить следующим образом:

«

| *Угол  наклона спинки  (в градусах)* | *Горизонтальные  координаты X* | *Вертикальные  координаты Z* | *Угол  наклона  спинки (в градусах)* | *Горизонтальные  координаты X* | *Вертикальные координаты Z* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 | −186 мм  −176 мм  −167 мм  −157 мм  −147 мм  −137 мм  −128 мм  −118 мм  −109 мм  −99 мм  −90 мм  −81 мм  −71 мм  −62 мм  −53 мм  −44 мм  −35 мм  −26 мм | 28 мм  27 мм  27 мм  26 мм  26 мм  25 мм  24 мм  23 мм  22 мм  21 мм  20 мм  18 мм  17 мм  15 мм  13 мм  11 мм  9 мм  7 мм | 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 | −18 мм  −9 мм  0 мм  9 мм  17 мм  26 мм  34 мм  43 мм  51 мм  59 мм  67 мм  76 мм  84 мм  92 мм  100 мм   108 мм  115 мм  123 мм | 5 мм   3 мм  0 мм  −3 мм  −5 мм  −8 мм  −11 мм  −14 мм  −17 мм  −21 мм  −24 мм  −28 мм  −31 мм  −35 мм  −39 мм  −43 мм  −48 мм  −52 мм |

»

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту   
   на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/254, пункт 159, и ECE/TRANS/2016/28/Add.1, направление работы 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)