NATIONS

UNIES

Distr.

GENERALE

TRANS/WP.29/617 */

15 mai 1998

FRANCAIS SEULEMENT

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS

Groupe de travail de la construction des véhicules

PROJET DE COMPLEMENT 8 A LA SERIE 02 D'AMENDEMENTS

AU REGLEMENT No. 19

(Feux brouillard avants)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié à sa huitième session, suite à la recommandation du Groupe de travail à sa cent-quatorzième session. Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/1998/16, sans modification (TRANS/WP.29/609, par. 63 et 114).

___________

*/ Nouveau tirage pour raisons techniques.

GE.98-

Paragraphe 2.2.1., modifier comme suit :

"... précisé; il s'agira de lampes à incadescence du type H1, H2, H3, H4, H7, H8, HB3, HB4, H27W/1, H27W/2, H10 ou H11 selon les prescriptions du Règlement No. 37;"

Paragraphe 6.3., ajouter au tableau existant la nouvelle ligne suivante :

"H11	12	1000"

Annexe 1, point 2, modifier comme suit :

"2.	Feu brouillard avant utilisant une lampe de type H1, H2, H3, H4, H7, H8, HB3, HB4, H27W/1, H27W/2, H10, H11 2/ ........................."

__________

2/	(note sans modification)

____________