NATIONS

UNIES

Distr.

GENERALE

TRANS/WP.29/646

16 février 1999

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

et FRANCAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS

Groupe de travail de la construction des véhicules

PROJET DE COMPLEMENT 9 A LA SERIE 02

D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT No 19

(Feux brouillard avants)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié à sa dixième session, suite à la recommandation du Groupe de travail à sa cent-seizième session. Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/1998/54, non modifié (TRANS/WP.29/640,

par. 155).

___________

GE.99-

Paragraphe 2.2.1., modifier comme suit :

"... précisé; il s'agira de lampes à incadescence du type H1, H2, H3, H4, H7, H8, HB3, HB4, H27W/1, H27W/2, H10, H11 ou H12 selon les prescriptions du Règlement No. 37;"

Paragraphe 6.3., ajouter au tableau existant la nouvelle ligne suivante :

"H12	12	775"

Annexe 1, point 2, modifier comme suit :

"2.	Feu brouillard avant utilisant une lampe de type H1, H2, H3, H4, H7, H8, HB3, HB4, H27W/1, H27W/2, H10, H11, H12 2/	"

__________

__________

2/	(note sans modification)