|  |
| --- |
| E/ECE/324/Rev.1/Add.52/Rev.3/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.52/Rev.3/Amend.2 |
|  | 22 June 2015 |

 Соглашение

 О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

 Добавление 52: Правила № 53

 Пересмотр 3 − Поправка 2

Дополнение 16 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу:
15 июня 2015 года

 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категории L3 в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

Данный документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ ECE/TRANS/WP.29/2014/60.

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Пункт 5.14.4* изменить следующим образом:

"5.14.4 сигналом торможения − устройством категории S1, указанным в Правилах № 7, либо сигналом торможения, указанным в Правилах № 50 (пункт 6.4)".

*Включить новый пункт 5.15.4* следующего содержания*:*

"5.15.4 Сигналом торможения − устройством категории S3, указанным в Правилах № 7 (пункт 6.4);".

*Пункты 6.4.1−6.4.6* изменить следующим образом:

"6.4.1 Количество

 Один или два официально утвержденных в качестве устройств категории S1 в соответствии с Правилами № 7 либо сигнал торможения в соответствии с Правилами № 50.

 Одно факультативное устройство, официально утвержденное в качестве устройства категории S3 в соответствии с Правилами № 7.

6.4.2 Схема монтажа

 Никаких особых требований не предусмотрено.

6.4.3 Размещение

6.4.3.1 Для устройства категории S1, указанного в Правилах № 7, либо сигнала торможения, указанного в Правилах № 50

 По высоте: не менее 250 мм и не более 1 500 мм над уровнем грунта;

 По длине: в задней части транспортного средства.

6.4.3.2 Для устройства категории S3, указанного в Правилах № 7

 По высоте: горизонтальная плоскость, касательная к нижнему краю видимой поверхности, должна находиться на высоте не менее 850 мм над уровнем грунта.

 Однако горизонтальная плоскость, касательная к нижнему краю видимой поверхности, должна проходить выше горизонтальной плоскости, касательной к верхнему краю видимой поверхности устройства категории S1, указанного в Правилах № 7 ООН, либо сигнала торможения, указанного в Правилах № 50.

 По длине: в задней части транспортного средства.

6.4.4 Геометрическая видимость

 Для устройства категории S1, указанного в Правилах № 7, либо сигнала торможения, указанного в Правилах № 50

 Горизонтальный угол: 45° влево и вправо для одиночного огня;

 45° наружу и 10° внутрь для каждой пары огней;

 Вертикальный угол: 15° выше и ниже горизонтали.

 Однако вертикальный угол ниже горизонтали может быть уменьшен до 5°, если высота огня менее 750 мм.

 Для устройства категории S3, указанного в Правилах № 7

 Горизонтальный угол: 10° влево и вправо от продольной оси транспортного средства.

 Вертикальный угол: 10° выше и 5° ниже горизонтали.

6.4.5 Направление

 Назад.

6.4.6 Схемы электрических соединений

 Все сигналы торможения зажигаются одновременно при каждом включении рабочего тормоза".

1. \* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года. [↑](#footnote-ref-1)