E/ECE/324

Add.1/Rev.4/Amend.4

E/ECE/TRANS/505

30 avril 1998

ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES

APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES

SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES

ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS

DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS */

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

__________

Additif 1: Règlement No. 1

Révision 4 - Amendement 4

Complément 7 à la série 01 d'amendements - Date d'entrée en vigueur : 30 décembre 1997

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES PROJECTEURS POUR VEHICULES AUTOMOBILES EMETTANT UN FAISCEAU-CROISEMENT ASYMETRIQUE ET/OU UN FAISCEAU-ROUTE ET EQUIPES DE LAMPES A INCANDESCENCE DES CATEGORIES R2 ET/OU HS1

__________

NATIONS UNIES

____________________

*/	Ancien titre de l'Accord:

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.

GE.98-

Paragraphe 4.2.1.1., note 5/, modifier comme suit :

"5/	1 pour ..... 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres suivants ....."

Paragraphe 6.4, modifier les valeurs

"0,7 lux > 1, 2, 3, 7 > 0,1 lux

0,7 lux > 4, 5, 6, 8 > 0,2 lux"

comme suit :	"1 + 2 + 3 > 0,3 lux, et

4 + 5 + 6 > 0,6 lux, et

0,7 lux > 7 > 0,1 lux, et

0,7 lux > 8 > 0,2 lux"

En outre, ajouter au paragraphe 6.4. la note (de bas de page) ci-après :

"*/	Les valeurs d'éclairement à tout point des zones A et B, également situé dans la zone III, ne doivent pas dépasser 0,7 lux."

Annexe 4

Paragraphe 1.2.1.1., remplacer par le texte suivant (y compris une nouvelle note de bas de page 4/) :

"1.2.1.1.	Mélange d'essai

1.2.1.1.1.	Pour projecteur avec lentille extérieure en verre :

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de :

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 m,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 m,

0,2 partie (en poids) de NaCMC 3/, et

une quantité appropriée d'eau distillée

de conductivité ≤ 1 mS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.	Pour projecteur avec lentille extérieure en plastique :

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de :

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 m,

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 m,

0,2 partie (en poids) de NaCMC 3/,

13 parties d'eau distillée

de conductivité ≤1mS/m, et

2 ± 1 parties d'agent mouillant 4/.

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

__________

3/	(note sans modification)

4/	La tolérance sur la quantité est due à la nécessité d'obtenir un polluant qui s'étale correctement sur tous les matériaux plastiques."

Paragraphe 1.2.1.2., note de bas de page 4/, rénumeroter 5/.

___________