|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.15/2021/3 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General8 February 2021RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Сто девятая сессия**

Женева, 3–7 мая 2021 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

**Предложения о внесении поправок
в приложения А и В к ДОПОГ:**

**различные предложения**

 Требования в отношения наблюдения, касающиеся детонаторов

 Записка секретариата[[1]](#footnote-1)\*

 Введение

1. В ходе обсуждения на сто восьмой сессии Рабочей группы вопроса о толковании требований в отношении наблюдения, содержащихся в специальном положении S1 (6), секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что при согласовании МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с двадцать первым изданием Типовых правил некоторые сопутствующие поправки, возможно, были упущены из виду в пункте 1.10.4 и в специальном положении S1 (6) главы 8.5.

2. Поскольку пункт 1.10.4 согласован между МПОГ, ДОПОГ и ВОПОГ, секретариат представил Совместному совещанию для рассмотрения на его мартовской сессии 2021 года документ по этому вопросу (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/4).

3. Предлагаемая сопутствующая поправка к специальному положению S1 (6) главы 8.5 ДОПОГ представляется ниже на рассмотрение Рабочей группы.

 Справочная информация

4. После согласования с двадцать первым изданием Типовых правил в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2021 года были включены три новые позиции для детонаторов:

| 0511 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ программируемые для взрывных работ | 1 | 1.1B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0512 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ программируемые для взрывных работ | 1 | 1.4B |
| 0513 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ программируемые для взрывных работ | 1 | 1.4S |

5. В соответствии со специальным положением S1 (6) главы 8.5 требования главы 8.4 в отношении наблюдения применяются к взрывчатым веществам подкласса 1.4 в количестве свыше 50 кг, перевозимым в одном транспортном средстве. Однако в случае детонаторов подклассов 1.4B и 1.4S, за исключением вновь введенных, требования в отношении наблюдения применяются к любому перевозимому количеству свыше 0 кг.

6. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли применять такой же подход в отношении детонаторов под № ООН 0512 и 0513, и, если она сочтет это необходимым, принять нижеследующее предложение о поправке.

 Предложение

7. Глава 8.5, специальное положение S1 (6):

 В перечне, приведенном в первом абзаце, заменить «и 0500» на «, 0500, 0512 и 0513».

1. \* A/75/6 (разд. 20), п. 20.51. [↑](#footnote-ref-1)