|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.11/2021/13 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General10 August 2021RussianOriginal: French |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов**

**Семьдесят седьмая сессия**

Женева, 26–29 октября 2021 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

**Справочник СПС**

 Поправки к пункту 4 комментариев к добавлению 1 к приложению 2 Справочника СПС: места размещения щупов для измерения температуры во время перевозки

 Передано правительством Франции

 Введение

1. Конструкционные особенности расположения испарителей могут привести к искажению результатов измерений по сравнению со «стандартной» конфигурацией, которая имелась в виду при определении мест размещения щупов для контроля температуры во время перевозки.

2. Наиболее удаленный дверной проем не обязательно расположен прямо напротив холодильной установки (дверь расположена сбоку, испаритель установлен в середине кузова и дует поперечно либо расположен в задней части кузова и дует вперед и т. д.).

3. Если из-за низкой скорости подаваемого воздуха груз начнет нагреваться, то он будет продолжать охлаждать окружающий слой воздуха, который будет застаиваться внизу. Таким образом, существует риск, что отклонение температуры воздуха будет обнаружено с задержкой по отношению к верхней части кузова.

 I. Предложение по поправке к Справочнику СПС

4. Предлагается заменить нынешнюю фразу «*при верхней системе раздачи холодного воздуха — вблизи (слева или справа) дверного проема, наиболее удаленного от холодильной установки, в его нижней части;*» на фразу:

«*при верхней системе раздачи холодного воздуха — вблизи (слева или справа) угла, наиболее удаленного от выходных отверстий испарителя, в его верхней части (в верхней четверти);*»

 II. Последствия

5. Данное изменение позволит повысить практичность, — а значит, и увеличить надежность, — системы в плане возможности регистрировать температуру во время перевозки.