|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/ 2021/110 | |
| _unlogo | **Conseil économique et social** | | Distr. générale  1er septembre 2021  Français  Original : anglais |

**Commission économique pour l’Europe**

Comité des transports intérieurs

**Forum mondial de l’harmonisation des Règlements   
concernant les véhicules**

**185e session**

Genève, 23-25 novembre 2021

Point 4.8.3 de l’ordre du jour provisoire

**Accord de 1958 :  
Examen de projets d’amendements à des Règlements ONU   
existants, soumis par le GRSP**

Proposition de de complément 2 à la série 09 d’amendements au Règlement ONU no 14 (Ancrages des ceintures de sécurité)

Communication du Groupe de travail de la sécurité passive[[1]](#footnote-2)\*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) à sa soixante-neuvième session (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/69, par. 10). Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/2021/9 tel que modifié par l’annexe III du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration de l’Accord de 1958 (AC.1) pour examen à leurs sessions de novembre 2021.

*Annexe 6, légende des symboles 2*, lire :

« Annexe 6

« …

2 : Deux ancrages inférieurs qui permettent l’installation d’une ceinture de sécurité de type B ou de ceintures de sécurité des types Br, Br3, Br4m ou Br4Nm, conformément à l’annexe 16 du Règlement ONU no 16.

… ».

*Annexe 6, appendice 1*, lire :

« Annexe 6 − Appendice 1

Emplacement des ancrages inférieurs − prescriptions concernant seulement les angles

| *Siège* | | *M1* | *Autres que M1* |
| --- | --- | --- | --- |
| À l’avant\* | côté boucle (α2) | 45° - 80° | 30° - 80° |
| autre que côté boucle (α1) | 30° - 80° | 30° - 80° |
| constante d’angle | 50° - 70° | 50° - 70° |
| banquette − côté boucle (α2) | 45° - 80° | 20° - 80° |
| banquette − autre que côté boucle (α1) | 30° - 80° | 20° - 80° |
| siège réglable avec angle  du dossier < 20° | 45° - 80° (α2)\*  20° - 80° (α1)\* | 20° - 80° |
| À l’arrière≠ |  | 30° - 80° | 20° - 80°Ψ |
| *Notes*:  ≠ Emplacements latéraux et centraux.  \* Si l’angle n’est pas constant, voir le paragraphe 5.4.2.1.  Ψ 45° - 90° dans le cas des sièges installés sur les véhicules des catégories M2 et M3. ». | | | |

1. \* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2021 tel qu’il figure dans le projet de budget-programme pour 2021 (A/75/6 (Sect. 20), par. 20.51), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements ONU en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat. [↑](#footnote-ref-2)