|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/2021/128 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General8 September 2021RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**Сто восемьдесят пятая сессия**

Женева, 23–25 ноября 2021 года

Пункт 4.9.1 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года: Рассмотрение проектов
поправок к существующим правилам ООН,
представленных GRPE**

 Предложение по дополнению 7 к поправкам серии 03 к Правилам № 24 ООН (видимые загрязняющие вещества, измерение мощности двигателей с воспламенением от сжатия (дизельный дым))

 Представлено Рабочей группой по проблемам энергии
и загрязнения окружающей среды[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) на ее восемьдесят третьей сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/83, пункт 29). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/15. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2021 года.

*Пункт 1.1.4* изменить следующим образом:

«1.1.4 Эквивалентные официальные утверждения

Требования настоящих Правил в отношении выбросов видимых загрязняющих веществ считаются выполненными при наличии официальных утверждений, предоставленных на основании поправок серии 06 или любых последующих серий поправок к Правилам № 49 ООН или поправок серии 06 или любых последующих серий поправок к Правилам № 83 ООН или к Правилам № 154 ООН. Двигатели с воспламенением от сжатия и транспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия, которые официально утверждены на основании этих вариантов правил ООН № 49, 83 и 154, не имеют видимых выбросов загрязняющих веществ в соответствии со спецификациями, определенными в пункте 6.

1.1.4.1 Применяются положения, указанные в пунктах 6.1 и 24.1 настоящих Правил. Наряду с положениями, касающимися знака официального утверждения, предусмотренного соответственно в правилах ООН № 49, 83 и 154, применяются также положения для указания коэффициента адсорбции в м–1 согласно пунктам 5.4.3, 5.4.4 и 23.4.3 настоящих Правил. Коэффициент адсорбции, применяемый в соответствии с положениями пункта 3 приложения 5 к настоящим Правилам, составляет XM + 0,5, где в данном случае XM равен нулю».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2021 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (часть V, разд. 20), п. 20.51), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)