|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/2021/96 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  7 September 2021  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Сто восемьдесят пятая сессия**

Женева, 23–25 ноября 2021 года

Пункт 4.6.12 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года: Рассмотрение проектов поправок   
к существующим правилам ООН, представленных GRE**

Предложение по дополнению 4 к первоначальной серии поправок к Правилам № 150 ООН (светоотражающие устройства)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее восемьдесят четвертой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/84, п. 12). В его основу положен неофициальный документ GRE-84-04. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2021 года.

*Пункт 5.5.2.1* изменить следующим образом:

«5.5.2.1 испытательной лаборатории должны быть представлены пять испытуемых образцов в виде плоских поверхностей из светоотражающих маркировочных материалов. В случае полос их длина должна составлять не менее 3 м; в случае плоских поверхностей их площадь должна составлять минимум 500 мм x 500 мм;».

*Приложение 1*

*Пункт 9* изменить следующим образом:

«9. Краткое описание:

Используется отдельно/в качестве части комплекта приспособлений2:

Цвет испускаемого света: белый/красный/автожелтый2:

Устанавливается в качестве составной части огня, встроенного в корпус транспортного средства: да/нет2

Геометрические параметры установки и соответствующие варианты, если таковые допускаются:

Только для ограниченной высоты установки, не превышающей 750 мм над уровнем грунта: да/нет2:».

*Включить новый пункт 12* следующего содержания:

«12. Расположение знака официального утверждения: ».

*Пункты 12 и 13*, изменить нумерацию на пункты 13 и 14 соответственно.

*Пункт 14*, изменить нумерацию на пункт 15 и изложить в следующей редакции:

«15. Подпись: ».

*Пункт 15*, изменить нумерацию на пункт 16.

*Приложение 6*

*Пункт 1* изменить следующим образом:

«1. Процедура испытания в случае использования формованных пластмассовых светоотражателей для светоотражающих устройств классов IA, IВ, IIIА, IIIВ, IVА, ТСС и предупреждающих треугольников типа 1:

...»

*Пункт 2* изменить следующим образом:

«2. Процедура испытания в случае использования гибких материалов для классов C, D, E, F, а также опознавательных знаков классов 1, 2, 3, 4, 5 и предупреждающих треугольников типа 2:

...»

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2021 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (часть V, разд. 20), п. 20.51), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)