|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2022/16 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  21 March 2022  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по проблемам энергии   
и загрязнения окружающей среды**

**Восемьдесят шестая сессия**

Женева, 30 мая — 2 июня 2022 года

Пункт 3 a) предварительной повестки дня

**Транспортные средства малой грузоподъемности: правила ООН   
№ 68 (измерение максимальной скорости, включая электромобили),   
№ 83 (выбросы загрязняющих веществ транспортными средствами   
категорий M1 и N1), № 101 (выбросы СО2/расход топлива),   
№ 103 (сменные устройства для предотвращения загрязнения)   
и № 154 (всемирные согласованные процедуры испытания   
транспортных средств малой грузоподъемности (ВПИМ))**

Предложение по новому дополнению к поправкам серий 00, 01, 02 и 03 к Правилам № 154 ООН (всемирные согласованные процедуры испытания транспортных средств малой грузоподъемности (ВПИМ))

Представлено экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП). Настоящий документ направлен на обеспечение большей согласованности — с введением поправок серии 08 к Правилам № 48 ООН — условий испытания на официальное утверждение типа. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых или зачеркиванием — в случае исключенных элементов.

I. Предложение

*К поправкам серий 00, 01, 02 и 03*

*Приложение B6,* добавить новый пункт2.4.2.1.2следующего содержания:

«**2.4.2.1.2 Если задние габаритные огни и другие огни согласно пункту 5.11 поправок серии 08 к Правилам № 48 ООН ВЫКЛЮЧАЮТСЯ, когда показатель окружающих условий освещенности за пределами транспортного средства превышает 7000 лк (как определено в пункте 6.19.7.5 поправок серии 08 к Правилам № 48 ООН), то врежим работы транспортного средства на динамометреможет быть заложена функция, воспроизводящаяпоказатель окружающих условий освещенности за пределами транспортного средства, превышающий 7000 лк**».

II. Обоснование

1. Цель поправок новой серии 08 к Правилам № 48 ООН состоит в том, чтобы — во избежание излишнего расхода топлива — предусмотреть возможность ВЫКЛЮЧЕНИЯ задних габаритных огней и других огней, когда показатель окружающих условий освещенности за пределами транспортного средства превышает 7000 люкс.

2. Регулировочные настройки транспортного средства для целей работы на динамометре не должны зависеть от условий освещенности на станции. Поэтому предлагается осуществлять прогон с воспроизведением показателя окружающих условий освещенности, превышающего 7000 люкс.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2022 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2022 год (A/76/6 (разд. 20), п. 20.76), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)