**Economic Commission for Europe**

Inland Transport Committee

**Working Party on the Transport of Dangerous Goods**

**111th session**

Geneva, 9 - 13 May 2022 12 April 2022

Item 4 of the provisional agenda

**Work of the RID/ADR/ADN Joint Meeting**

 **Texts adopted by the Joint Meeting: amendments to ADR for entry into force on 1 January 2025**

 **Note by the secretariat**

The secretariat reproduces hereafter proposals of amendments to ADR for entry into force on 1 January 2025 as adopted by the Joint Meeting at its March 2022 session (Draft report: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/R.2 and adds 1-4 / Final report to be published: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/164).

 **Проект поправок к ДОПОГ для вступления в силу 1 января 2025 года**

**Глава 3.2**

**Таблица A**

Для № ООН 3082: включить «650» в колонку 6.

**Глава 3.3**

**СП 650** Изменить следующим образом:

– В первом предложении заменить «на условиях, установленных для группы упаковки II» на:

«на условиях, установленных для № ООН 1263, группа упаковки II, или № ООН 3082, в зависимости от конкретного случая».

– Во втором предложении заменить «положениям, касающимся № ООН 1263, группа упаковки II,» на:

«положениям, касающимся № ООН 1263, группа упаковки II,
и № ООН 3082».

– В пункте a) перед точкой с запятой включить:

«. Разрешается совместная упаковка отходов, отнесенных к № ООН 1263, и отходов краски на водной основе, отнесенных к № ООН 3082».

– В пункте d) после первого предложения включить:

«Отходы, отнесенные к № ООН 1263, могут смешиваться с отходами краски на водной основе, отнесенными к № ООН 3082, и грузиться вместе с ними в одно и то же транспортное средство или один и тот же контейнер. В случае такой совместной погрузки все содержимое должно быть отнесено к № ООН 1263».

– В пункте e) в первом предложении после «транспортном документе» включить:

«с указанием соответствующего(их) номера(ов) ООН».

– В конце пункта e) добавить:

«, или

“UN 3082 ОТХОДЫ ВЕЩЕСТВА, ОПАСНОГО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОГО, Н.У.К. (КРАСКА), 9, III (только ДОПОГ:), (-)”, или

“UN 3082 ОТХОДЫ ВЕЩЕСТВА, ОПАСНОГО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОГО, Н.У.К. (КРАСКА), 9,
ГУ III (только ДОПОГ:), (-)”.».

**Глава 4.3**

**4.3.2.2.3** Изменить следующим образом:

«**4.3.2.2.3** Положения пунктов 4.3.2.2.1 а)–d) выше не применяются к цистернам, в которых перевозятся жидкости при температуре выше 50 °C.

Степень наполнения:

– жидкими веществами, перевозимыми при температуре выше
50 °C;

– жидкими веществами, загружаемыми при температуре ниже 50 °C, но предназначенными для нагревания до температуры выше 50 °C во время перевозки; и

– твердыми веществами, перевозимыми при температурах, превышающих их температуру плавления,

должна быть с самого начала такой, чтобы в любой момент во время перевозки цистерна была наполнена не более чем на 95 % вместимости.

Максимальная степень наполнения должна определяться по следующей формуле:

$$Степень наполнения=95\frac{d\_{r}}{d\_{f}} \% вместимости,$$

где df и dr — плотность вещества при средней температуре во время наполнения и при максимальной средней объемной температуре во время перевозки соответственно.

В цистернах, оборудованных нагревательным устройством, температура должна регулироваться таким образом, чтобы в любой момент во время перевозки не превышалась максимальная степень наполнения, равная
95 % вместимости.».

 Глава 6.8

**6.8.2.1.20** В левой колонке в подпункте b) (пункт 1) в первом подпункте вместо «strengthening members» вставить

 «strengthening elements» (данная поправка к тексту на русском языке не относится).

 В левой колонке в подпункте b) (пункт 1) в последнем подпункте после слов «волногасящими переборками» вставить

 «, используемыми в качестве усиливающих элементов,».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_