|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/2023/17 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  21 December 2022  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Сто восемьдесят девятая сессия**

Женева, 7–9 марта 2023 года

Пункт 4.7.9 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года: рассмотрение проектов   
поправок к существующим правилам ООН,   
представленных GRVA**

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 01   
к Правилам № 157 ООН (автоматизированная система удержания в полосе)

Представлено Рабочей группой по автоматизированным/  
автономным и подключенным транспортным средствам[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по автоматизированным/автономным и подключенным транспортным средствам (GRVA) на ее четырнадцатой сессии (см. ECE/TRANS/WP.29/GRVA/14, пункт 36). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/16 с поправками, содержащимися в GRVA-14-43. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в марте 2023 года.

*Пункт 2.27* изменить следующим образом:

«2.27 “*прерванный маневр по смене полосы*” — это МСП, который не был завершен, в результате чего транспортное средство вернулось на исходную полосу движения».

*Пункт 8.2.1* изменить следующим образом:

«.....

k) критический отказ транспортного средства;

l) начало процедуры смены полосы движения;

m) завершение процедуры смены полосы движения;

n) прерывание маневра по смене полосы движения;

o) начало преднамеренного пересечения разметки полосы движения (пункт 5.2.1.1 d));

p) завершение преднамеренного пересечения разметки полосы движения (пункт 5.2.1.1 d))».

*Пункт 8.2.2* изменить следующим образом:

«8.2.2 Флажки событий по подпунктам 8.2.1 l) и o) требуется заносить в память только в том случае, если они были выставлены либо в течение 30 секунд до следующих событий:

a) начало экстренного маневрирования;

b) участие в обнаруженном столкновении;

c) прерванный маневр по смене полосы движения;

d) сообщение РДС,

или в течение 5 секунд до отключения системы».

*Пункт 8.2.3* изменить следующим образом:

«8.2.3 Флажки событий по подпунктам 8.2.1 m) и p) требуется заносить в память только в том случае, если они были выставлены в течение 30 секунд до следующих событий:

a) начало экстренного маневрирования;

b) участие в обнаруженном столкновении; либо

c) сообщение РДС».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2023 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2023 год (A/77/6 (разд. 20), пункт 20.6), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях повышения эффективности транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)