CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2023/15

Allgemeine Verteilung

3. Mai 2023

Or. ENGLISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRAẞEN (ADN) BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(42. Tagung, Genf, 21. – 25. August 2023)

Punkt 4 b) der vorläufigen Tagesordnung

**Vorschläge für Änderungen der dem ADN beigefügten Verordnung: Weitere Änderungsvorschläge**

**Beförderung von Kohlendioxid (CO2), tiefgekühlt, flüssig**

**Eingereicht von der Europäischen Binnenschifffahrts-Union (EBU) und der Europäischen Schifferorganisation (ESO) [[1]](#footnote-1)\*, [[2]](#footnote-2)\*\***

|  |
| --- |
| *Zusammenfassung* |
| **Referenzdokumente:** Arbeitsdokument ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2023/6 der 41. Sitzung, Januar 2023  Informelles Dokument INF.24 der 41. Sitzung, Januar 2023  Informelles Dokument INF.12 der 40. Sitzung, August 2023 — Bericht der Informellen Arbeitsgruppe „Stoffe“, Abschnitt P,  Nr. 57 bis 59;  Arbeitsdokument ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2022/15 der 39. Sitzung, Januar 2022  Informelles Dokument INF.6 der 39. Sitzung (einschließlich der Tabelle für den „Tripelpunkt“ von Kohlendioxid), Januar 2022;  Informelles Dokument INF.18 der 40. Sitzung, August 2022. |
|  |
|  |

Unter Verweis auf die oben genannten Dokumente und Diskussionen möchten EBU/ESO, wie auf der einundvierzigsten Sitzung des ADN-Sicherheitsausschusses beschlossen, folgende Änderungen zum ADN vorschlagen; die Änderungen sind ***fett gedruckt und unterstrichen***:

a) In Tabelle C des Kapitels 3.2 für UN-Nr. 2187, in Spalte (20), Bemerkung 42 hinzufügen:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2187 | KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 3A |  | 2.2 | G | 1 | 1 | 1 |  | 95 |  | 1 | ja |  |  | nein | PP | 0 | 31,39, ***42*** |

b) In Unterabschnitt 3.2.3.1 am Ende der Bemerkung 42 zu Tabelle C Spalte (20) drei zusätzliche Sätze hinzufügen:

***„Für UN-Nummer 2187 „KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG“ gilt diese Vorschrift, wenn die Möglichkeit der Erstarrung vermieden wird. Um sicherzustellen, dass das Produkt in der flüssigen Phase bleibt, muss die Temperatur bei 15 °C über der Erstarrungstemperatur mit dem erforderlichen Druck während der Beförderung gehalten werden.***

***Das Beförderungspapier muss einen Hinweis auf die Vermeidung der Erstarrung des Produkts enthalten.“***

c) In 3.2.3.3/ 3.2.4.3:

Bemerkung 42 ist in Spalte (20) einzutragen bei UN 1038 ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG**,** ~~und~~ bei UN 1972 METHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG oder ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit hohem Methangehalt **und beiUN 2187, KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG.**

\*\*\*

1. \* Von der UNECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2023/15. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* A/77/6 (Kap. 20) Tabelle. 20.6. [↑](#footnote-ref-2)