|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2023/24 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  15 June 2023  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ   
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Женева, 19–29 сентября 2023 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

**Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:**

**нерассмотренные вопросы**

Опасные грузы в машинах, приборах или изделиях — истечение срока действия переходной меры   
в пункте 1.6.1.46 МПОГ/ДОПОГ

Передано правительством Германии и Европейским советом химической промышленности (ЕСХП)[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

|  |
| --- |
| *Резюме* |
| **Существо предложения**: Положения о перевозке опасных грузов в изделиях,   машинах и приборах вызывают трудности применительно   к использованным изделиям, машинам и приборам,   содержащим остатки, которые не могут быть удалены для   целей предстоящей перевозки.  **Предлагаемое решение**: Введение специального положения для освобождения   определенных транспортных конфигураций.  **Справочные документы:** Неофициальный документ INF.21 осенней сессии   Совместного совещания 2022 года;   доклад ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166, пункт 29. |
|  |

Введение

1. На Совместном совещании МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, проводившемся в Женеве 12−16 сентября 2022 года, ЕСХП в неофициальном документе INF.21 указал на некоторые проблемы, связанные с осуществлением положений о классификации опасных грузов.

2. На своей осенней сессии в 2017 году Совместное совещание решило исключить изъятие в пункте 1.1.3.1 b), применявшееся «к перевозке машин или механизмов,   
не указанных в МПОГ/настоящем приложении и содержащих опасные грузы в их внутреннем или эксплуатационном оборудовании, при условии, что приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки».   
В течение переходного периода это изъятие может по-прежнему применяться, однако срок действия переходной меры в пункте 1.6.1.46 истек 31 декабря 2022 года.

3. Это означает, что соответствующие положения были в целом согласованы с Типовыми правилами ООН. Кроме того, для номера ООН 3363 было создано специальное положение 672, которое по сути практически полностью освобождает его от действия предписаний МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ при выполнении условий, предусмотренных этим специальным положением.

Справочная информация

4. Применение положений о классификации изделий (включая машины и приборы) и соблюдение условий перевозки не вызывает принципиальных проблем при условии, что эта продукция является новой. В этом случае обычно точно известно, какие опасные грузы присутствуют в изделии и каково их количество.

5. Однако в случае с изделиями, находившимися в эксплуатации, дело обстоит иначе. Так, особые проблемы возникают в связи с изделиями, машинами и приборами, которые изымаются с производственных предприятий в целях ремонта, технического обслуживания или использования на другом объекте. Такие элементы, как, например, регуляторы давления, насосы, расходомеры, клапаны и т. д., могут содержать в мертвом пространстве опасные грузы, которые невозможно удалить полностью даже путем очистки. Кроме того, невозможно точно определить, в каких количествах они присутствуют в изделиях, и поэтому нельзя принять окончательное решение о присвоении номера ООН 3363, для которого предусмотрены предельные значения ограниченных количеств, или других номеров ООН.

6. При обсуждении неофициального документа INF.21 на осенней сессии прошлого года несколько делегатов поддержали пересмотр положений об опасных грузах в машинах, приборах и изделиях, и была упомянута также возможность принятия соответствующего специального положения. Поскольку срок действия переходной меры истек 31 декабря 2022 года, Германия выступила инициатором многостороннего специального соглашения в рамках ДОПОГ (М 350).

Предложение

7. В колонке 6 таблицы А главы 3.2 для № ООН 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 и 3548 добавить новое специальное   
положение «xxx».

8. Включить в главу 3.3 новое специальное положение следующего содержания:

«xxx На опасные грузы, содержащиеся в использованных изделиях, опасные грузы, содержащиеся в использованных машинах, и опасные грузы, содержащиеся в использованных приборах, не распространяются другие положения МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ при перевозке с целью утилизации, переработки, ремонта, проверки или обслуживания и при условии, что приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в нормальных условиях перевозки».

1. \* A/77/6 (разд. 20), таблица 20.6. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2023/24. [↑](#footnote-ref-2)