|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/2023/114 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  30 August 2023  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по пассивной безопасности**

**Сто девяносто первая сессия**

Женева, 14–16 ноября 2023 года

Пункт 4.8.10 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:**

**Рассмотрение проектов поправок   
к существующим правилам ООН,   
представленных GRSP**

Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 08   
к Правилам № 16 ООН (ремни безопасности)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее семьдесят третьей сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/73, пп. 17 и 18). В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2023/3 с поправками, изложенными в пункте 17 к докладу, а также документ ECE/TRANS/ WP.29/GRSP/2023/15 с поправками, изложенными в пункте 18 к докладу. Этот текст представлен Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2023 года.

I. Предложение

*Включить новый пункт 5.3.5* следующего содержания:

«5.3.5 Не допускается замены знака официального утверждения, предписанного в пункте 5.3.4 выше, уникальным идентификатором (УИ), предусмотренным в приложении 5 к Соглашению 1958 года».

*Пункты 5.3.5, 5.3.6 и 5.3.7 (прежние)*, изменить нумерацию на 5.3.6, 5.3.7 и 5.3.8 соответственно.

*Включить новый пункт 8.1.8* следующего содержания:

«8.1.8 В случае транспортных средств категорий M2 и M3 всех классов обращенные вперед сиденья, которые обращены ко встроенным детским удерживающим системам, должны быть оборудованы ремнями безопасности по крайней мере типа Ar».

*Пункт 8.1.8*, изменить нумерацию на 8.1.9.

*Пункт 8.1.8.1*, изменить нумерацию на 8.1.9.1.

*Пункт 8.1.8.2*, изменить нумерацию на 8.1.9.2.

*Пункт 8.1.8.3,* изменить нумерацию на 8.1.9.3.

*Пункт 8.1.8.4*, изменить нумерацию на 8.1.9.4.

*Пункт 8.1.9*, изменить нумерацию на 8.1.10.

*Приложение 16* изменить следующим образом:

«Приложение 16

Установка ремней безопасности с указанием типов ремней и втягивающих устройств

| *Минимальные требования к ремням безопасности и втягивающим устройствам* | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Категория транспортного средства* | *Сиденья, обращенные вперед* | | | | | *Сиденья, обращенные назад* | *Сиденья, обращенные вбок* |
| *Боковые сиденья* | | *Центральные сиденья* | | |
| *Передние* | *Помимо передних* | *Передние* | | *Помимо передних* |
| M1 | Ar4m | Ar4m | Ar4m | | Ar4m | B, Br3, Br4m | – |
| M2 < 3,5 т | Ar4m, Ar4Nm | Ar4m, Ar4Nm | Ar4m, Ar4Nm | | Ar4m, Ar4Nm | Br3, Br4m, Br4Nm | – |
| M2 > 3,5 т | Br3, Br4m, Br4Nm или Ar4m,  или Ar4Nm ● | Br3, Br4m, Br4Nm или Ar4m, или Ar4Nm ● | Br3, Br4m, Br4Nm или Ar4m, или Ar4Nm ● | | Br3, Br4m, Br4Nm или Ar4m, или Ar4Nm ● | Br3, Br4m, Br4Nm | – |
| M3 | Br3, Br4m, Br4Nm или Ar4m,  или Ar4Nm ● | Br3, Br4m, Br4Nm или Ar4m, или Ar4Nm ● | Br3, Br4m, Br4Nm или Ar4m, или Ar4Nm ● | | Br3, Br4m, Br4Nm или Ar4m, или Ar4Nm ● | Br3, Br4m, Br4Nm | B, Br3, Br4m, Br4Nm |
| Условия допуска поясного  ремня см. в п. 8.1.7 | Условия допуска поясного ремня см. в п. 8.1.7 | Условия допуска поясного ремня см. в п. 8.1.7 | | Условия допуска поясного ремня см. в п. 8.1.7 |
| N1 | Ar4m, Ar4Nm | Ar4m, Ar4Nm, Br4m, Br4Nm  Ø | B, Br3, Br4m, Br4Nm или A, Ar4m, Ar4Nm\* 1 | | B, Br3, Br4m, Br4Nm | B, Br3, Br4m, Br4Nm | – |
|  | Допускается поясной ремень, указанный в п. 8.1.2.1, если сиденье находится с внутренней стороны прохода | Допускается поясной ремень, указанный в п. 8.1.6, если ветровое стекло не находится в исходной зоне | |  |  |  |
| N2 | Br3, Br4m, Br4Nm или Ar4m, Ar4Nm\* | B, Br3, Br4m, Br4Nm | B, Br3, Br4m, Br4Nm, или A, Ar4m, Ar4Nm\* | | B, Br3, Br4m, Br4Nm | B, Br3, Br4m, Br4Nm | – |
| Допускается поясной ремень, указанный в п. 8.1.6, если ветровое стекло находится вне исходной зоны, а также в случае сиденья водителя |  | Допускается поясной ремень, указанный в п. 8.1.6, если ветровое стекло не находится в исходной зоне | |
| N3 | Br3, Br4m, Br4Nm или Ar4m, Ar4Nm\* | B, Br3, Br4m, Br4Nm | B, Br3, Br4m, Br4Nm или A, Ar4m, Ar4Nm\* | | B, Br3, Br4m, Br4Nm | B, Br3, Br4m, Br4Nm | – |
| Допускается поясной ремень, указанный в п. 8.1.6, если ветровое стекло находится вне исходной зоны, а также в случае сиденья водителя | Допускается поясной ремень, указанный в п. 8.1.6, если ветровое стекло не находится в исходной зоне | |
| A: ремень (поясной и диагональный  с креплением в трех точках) 3: автоматически запирающееся втягивающее устройство | | B: ремень (поясной) с креплением  в двух точках 4: аварийное запирающееся втягивающее устройство | | r: втягивающее устройство  N: повышенный уровень чувствительности | | m: аварийное запирающееся втягивающее устройство с повышенным уровнем чувствительности | |
| \*: см. п. 8.1.6 настоящих Правил2 | | Ø: см. п. 8.1.2.1 настоящих Правил | | ●: см. п. 8.1.7 настоящих Правил2 | | (см. пп. 2.14.3 и 2.14.5 Правил № 16 ООН) | |
| 1Исправление к дополнению 12 к поправкам серии 04, применимое ab initio.  2Исправление к пересмотру 4, применимое ab initio.  Примечание a: Во всех случаях вместо ремней типа А или В могут устанавливаться ремни типа S при условии использования креплений, соответствующих Правилам № 14 ООН.  Если в качестве ремня S в соответствии с настоящими Правилами утвержден привязной ремень при использовании лямки поясного ремня, лямок плечевого ремня и, возможно, одного или нескольких втягивающих устройств, то изготовителем/подателем заявки могут быть представлены одна или две дополнительные проходящие между ног лямки, включая их фиксацию к креплениям. Эти дополнительные крепления необязательно должны отвечать требованиям Правил № 14 ООН (исправление к дополнению 14 к поправкам серии 04, применимое ab initio).  Примечание b: В случае транспортных средств категорий M2 и M3 всех классов обращенные вперед сиденья, которые обращены ко встроенным детским удерживающим системам, должны быть оборудованы ремнями безопасности по крайней мере типа Ar». | | | | | | | |

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2023 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2023 год (A/77/6 (разд. 20), таблица 20.6), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)