|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/2024/42 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General2 April 2024RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**Сто девяносто третья сессия**

Женева, 25–28 июня 2024 года

Пункт 4.6.2 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:**

**Рассмотрение проектов поправок к существующим
правилам ООН, представленных GRSP**

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 06 к Правилам № 22 ООН (защитные шлемы)

 Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности\*

[[1]](#footnote-1)Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее семьдесят четвертой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/74, пункт 50). В его основу положен документ GRSP-74-04-Rev.1, воспроизведенный в приложении IX к докладу. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в июне 2024 года.

*Пункт 5.1.4.1.2.3.1* изменить следующим образом:

«5.1.4.1.2.3.1 Если шлем совместим с универсальными аксессуарами — одно или несколько из следующих дополнительных обозначений, разделенных тире, а именно:

“UA”, если шлем совместим с универсальными аксессуарами;

“S” или “S45”:

“S”, если испытание шлема было проведено с жесткими или деформируемыми имитаторами динамиков диаметром 40 мм, соответствующими определению в приложении 20, или

“S45”, если испытание шлема было проведено с жесткими или деформируемыми имитаторами динамиков диаметром 45 мм, соответствующими определению в приложении 20, или

“M”, если испытание шлема было проведено с жестким или деформируемым имитатором микрофона;

“F”, если аксессуар может быть установлен на шлем спереди;

“L”, если аксессуар может быть установлен на шлем сбоку;

“R”, если аксессуар может быть установлен на шлем сзади».

*Приложение 20, включить новые пункты 1.4.2–1.4.2.1.2 следующего содержания:*

«1.4.2 Определение жесткого имитатора динамика

1.4.2.1 Требования к элементам и материалам

1.4.2.1.1 Размеры жесткого имитатора динамика 40 мм:

диаметр: 40 мм;

допуск: +0–1 мм;

толщина: 8 мм ± 0,07 мм;

материал: жесткий пластик ПА 6 (нейлон 6)

1.4.2.1.2 Размеры жесткого имитатора динамика 45 мм:

диаметр: 45 мм;

допуск: +0–1 мм;

толщина: 8 мм ± 0,07 мм;

материал: жесткий пластик ПА 6 (нейлон 6)».

*Пункт 1.4.2 (прежний)* пронумеровать как 1.4.3.

*Приложение 1А, включить новый пункт 14.1* следующего содержания:

«14.1 В случае обозначения “S40” или “S45” испытание на омологацию было проведено с жесткими/деформируемыми2 имитаторами динамиков.

*Примечание:*

 2 Ненужное вычеркнуть».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2024 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2024 год (A/78/6 (разд. 20), таблица 20.5), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)