|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/2024/51 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  11 April 2024  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств**

**Сто девяносто третья сессия**Женева, 25–28 июня 2024 года  
Пункт 4.7.7 предварительной повестки дня  
**Соглашение 1958 года:  
Рассмотрение проектов поправок к существующим  
правилам ООН, представленных GRPE**

Предложение по дополнению 13 к Правилам № 85 ООН (измерение полезной мощности и 30-минутная мощность)

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии  
и загрязнения окружающей среды[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) на ее девяностой сессии (ECE/ TRANS/WP.29/GRPE/90, пункт 47). В его основу положен документ ECE/TRANS/ WP.29/GRPE/2024/15. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в июне 2024 года.

*Приложение 6, таблицу 1* изменить следующим образом:

«Таблица 1  
Вспомогательные устройства, подлежащие установке при проведении испытания для измерения полезной мощности и максимальной 30-минутной мощности систем электротяги

(Под «*серийным оборудованием*» подразумевается любое оборудование, предусмотренное изготовителем для использования в соответствии с конкретным назначением.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№* | *Вспомогательные устройства* | *Устанавливаются для испытания в целях определения полезной мощности и максимальной 30-минутной мощности* |
|  |  |  |
| 1 | Источник напряжения постоянного тока | Падение напряжения в течение испытания — менее 5 % |
| 2 | Вариатор скорости и устройство управления | Да — серийного производства |
| 3 | Жидкостное охлаждение  Капот двигателя  Жалюзи капота  Радиатор1  Вентилятор2  Обтекатель вентилятора  Насос1  Термостат1, 3 | Нет  Да — серийного производства |
| Воздушное охлаждение  Воздушный фильтр  Обтекатель  Воздуходувка  Система регулировки температуры | Да — серийного производства |
| 4 | Электрооборудование | Да — серийного производства |
| 5 | Вспомогательный стендовый вентилятор | Да, при необходимости |

1 Относительное расположение радиатора, вентилятора, обтекателя вентилятора, водяного насоса  
и термостата на испытательном стенде должно быть таким же, как на транспортном средстве. Циркуляция охлаждающей жидкости должна осуществляться исключительно при помощи водяного насоса системы тяги.

В случае насосов жидкостной системы охлаждения с электрическим приводом может быть использован наружный контур, включающий насос, радиатор и термостат, относительное расположение которых не такое же, как на транспортном средстве, при условии, что потери давления в этом контуре и/или объемный расход насоса будут сохраняться примерно на том же уровне, что и в системе охлаждения системы тяги для заданного использования.

Охлаждение жидкости может производиться либо в радиаторе системы тяги, либо в наружном контуре при условии, что потери давления в этом контуре и давление на входе насоса сохранятся примерно на таком же уровне, что и в системе охлаждения системы тяги. При наличии жалюзи радиатора они должны быть открыты.

В случаях, когда радиатор и обтекатель вентилятора не могут быть должным образом размещены  
на испытательном стенде, мощность, поглощаемая вентилятором, установленным отдельно в надлежащем положении по отношению к радиатору и обтекателю (если используются), должна определяться при частоте вращения, соответствующей частоте вращения двигателя, используемой для измерения мощности двигателя, расчетным путем на основе типовых характеристик либо путем практических испытаний. Эту мощность, скорректированную на нормальные атмосферные условия, следует вычесть из приведенной мощности.

2 При наличии несъемного(й) отключаемого(й) или бесступенчатого(й) вентилятора или воздуходувки испытание проводят при выключенном(й) вентиляторе (воздуходувке) либо при его(е) работе в режиме максимального проскальзывания.

3 Термостат может быть установлен в полностью открытом положении».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2024 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2024 год (A/78/6 (разд. 20), таблица 20.5), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий  
   документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)