|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/2024/103 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  22 August 2024  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств**

**Сто девяносто четвертая сессия**Женева, 12–15 ноября 2024 года  
Пункт 4.7.7 предварительной повестки дня  
**Соглашение 1958 года:**

**рассмотрение проектов поправок к существующим правилам ООН, представленных GRSG**

Предложение по дополнению 8 к поправкам серии 01 к Правилам № 110 ООН (транспортные средства, работающие на компримированном природном газе и сжиженном природном газе)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее сто двадцать седьмой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/106, пункт 28). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2024/29 без поправок. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2024 года.

*Включить новый пункт 7.4.3* следующего содержания:

«7.4.3 Если элемент оборудования соответствует типу элемента оборудования, официально утвержденному на основании еще одних или нескольких других правил ООН, и если различные официальные утверждения были предоставлены одной и той же страной, то для этой конкретной страны повторять обозначение, предписанное в пункте 7.4.1 выше, не нужно;   
в этом случае номера Правил и официального утверждения, а также дополнительные обозначения всех правил, в соответствии с которыми в одной и той же стране были предоставлены официальные утверждения, должны быть расположены в виде строк справа от обозначения, предписанного в пункте 7.4.1 выше».

*Приложение 2A* изменить следующим образом:

«Приложение 2A

Схема знака официального утверждения элемента оборудования КПГ/СПГ по типу конструкции

**Пример 1**

(См. пункт 7.2 настоящих Правил)

**A black circle with a letter and numbers in it

Description automatically generated**

**110R-012439 “L****”**

(или “М”, или “С”)

a ≥ 5мм

Приведенный выше знак официального утверждения, проставляемый на элементе оборудования КПГ и/или СПГ, означает, что данный элемент оборудования официально утвержден в Италии (E 3) на основании Правил № 110 ООН под номером официального утверждения 012439. Первые две цифры номера официального утверждения указывают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 110 ООН с внесенными в них поправками серии 01.

Буква “L” указывает на то, что данное изделие рассчитано на использование с СПГ.

Буква “M” указывает на то, что данное изделие рассчитано на использование при умеренных температурах.

Буква “C” указывает на то, что данное изделие рассчитано на использование при низких температурах.

**Пример 2**

(См. пункт 7.4.3 настоящих Правил)

**110R-012440 “L”**

(или “М”, или “С”)

**10R-068230**

A black rectangle with a black line and a black line

Description automatically generated with medium confidence**A black circle with a letter and numbers in it

Description automatically generated**

A black rectangle with a black line and a black line

Description automatically generated with medium confidence

a ≥ 5 мм

Этот знак официального утверждения, проставляемый на элементе оборудования КПГ и/или СПГ, означает, что данный элемент оборудования официально утвержден в Италии (E 3) на основании Правил № 110 ООН под номером официального утверждения 012440, а также на основании Правил № 10 ООН под номером официального утверждения 068230. Первые две цифры первого номера официального утверждения указывают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 110 ООН с внесенными в них поправками серии 01.

Буква “L” указывает на то, что данное изделие рассчитано на использование с СПГ.

Буква “M” указывает на то, что данное изделие рассчитано на использование при умеренных температурах.

Буква “C” указывает на то, что данное изделие рассчитано на использование при низких температурах.

Первые две цифры второго номера официального утверждения указывают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 10 ООН с внесенными в них поправками серии 06».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2024 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2024 год (A/78/6 (разд. 20), таблица 20.5), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)