|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/2024/91 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  28 August 2024  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования   
правил в области транспортных средств**

**Сто девяносто четвертая сессия**

Женева, 12–15 ноября 2024 года

Пункт 4.6.2 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:  
Рассмотрение проектов поправок к существующим  
правилам ООН, представленных GRE**

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 03 к Правилам № 74 ООН (установка устройств освещения и световой сигнализации для мопедов)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации\*

[[1]](#footnote-1) Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее девяностой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/90, п. 20). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2024/9 с поправками, содержащимися в неофициальном документе GRE-90-15-Rev.1. Этот текст представлен Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2024 года.

*Пункт 6.8.3.3* изменить следующим образом:

«6.8.3.3 по длине: расстояние между исходным центром задних указателей поворота и поперечной плоскостью, проходящей через заднюю габаритную точку транспортного средства, не должно превышать 300 мм. Это условие не применяют к транспортным средствам, максимальная расчетная скорость которых не превышает 25 км/ч».

*Пункт 6.8.5* изменить следующим образом:

«6.8.5 Направление

Направление передних указателей поворота и — в случае транспортных средств, максимальная расчетная скорость которых не превышает 25 км/ч, — задних указателей поворота может изменяться в зависимости от угла поворота руля».

*Включить новый пункт 6.8.6.1* следующего содержания:

«6.8.6.1 В случае транспортных средств, максимальная расчетная скорость которых не превышает 25 км/ч, передний указатель поворота категории 11 может быть сгруппирован или комбинирован с задним указателем поворота категории 12. Минимальное расстояние между исходными центрами двух задних указателей поворота, установленных на руле, должно быть не менее 550 мм».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2024 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2024 год (A/78/6 (разд. 20), таблица 20.5), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)