Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

100-я сессия

Женева, 9–13 мая 2016 года

Пункт 6 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок   
в приложения A и B к ДОПОГ:  
различные предложения

Поправки к разделу 5.4.3 «Письменные инструкции»

Передано правительством Швеции[[1]](#footnote-1)

Резюме

1. Правительство Швеции получило запрос относительно возможности включения в письменные инструкции ссылки на раздел 8.1.4, касающийся огнетушителей. Это дало бы более полное представление о том, какое оборудование должно перевозиться на транспортной единице. Ссылка на огнетушители была бы, как представляется, уместной, поскольку огнетушители прямо упоминаются в перечне принимаемых мер на первой странице письменных инструкций.

2. Однако с учетом того, что включение такой ссылки является чисто редакционным изменением и не имеет существенного значения, мы считаем, что настоящее предложение следует принять только в том случае, если его можно будет рассмотреть на предмет включения в ДОПОГ 2017 года. Дело в том, что другие поправки к письменным инструкциям уже приняты для ДОПОГ 2017 года, и, поскольку нам следует избегать постоянного внесения поправок в эти инструкции в будущем, мы хотели бы сначала выслушать позицию секретариата в отношении такой возможности, прежде чем свое мнение по данному вопросу выскажут другие делегации.

Предложение

3. Изменить заголовок и перечень, приведенный на последней странице письменных инструкций, следующим образом (новый текст подчеркнут):

**«Средства индивидуальной и общей защиты, предназначенные для принятия мер общего характера и чрезвычайных мер с учетом конкретного вида опасности, перевозимые на транспортной единице в соответствии с разделами 8.1.4 и 8.1.5 ДОПОГ**

На транспортной единице должно перевозиться следующее снаряжение:

– огнетушители согласно разделу 8.1.4;

– для каждого транспортного средства − противооткатный башмак, размер которого должен соответствовать максимальной массе…».

4. Соответствующие поправки будут гласить следующее:

5.4.3.4 На четвертой странице образца письменных инструкций в заголовке после таблицы заменить «разделом 8.1.5» на «разделами 8.1.4 и 8.1.5».

5.4.3.4 На четвертой странице образца письменных инструкций после «На транспортной единице должно перевозиться следующее снаряжение:» включить новый первый подпункт следующего содержания:

«– огнетушители согласно разделу 8.1.4;».

1. В соответствии с проектом программы работы Комитета по внутреннему транспорту на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/WP.15/2015/19 (9.2)). [↑](#footnote-ref-1)