|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/160/Corr.1 |
| _unlogo | **Conseil économique et social** | Distr. générale24 juin 2021FrançaisOriginal : anglais |

**Commission économique pour l’Europe**

Comité des transports intérieurs

**Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses**

**Réunion commune de la Commission d’experts du RID et
du Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses**

 Rapport de la Réunion commune de la Commission d’experts du RID et du Groupe de travail
des transports de marchandises dangereuses
sur sa session de printemps 2021

 Rectificatif

**1. Annexe II, chapitre 1.1, paragraphe 1.1.4**

*Supprimer* de l’ADR *après* 1.1.4.6.

*Dans le texte anglais, supprimer* in RID/ADR/ADN *après* 1.1.4.7.

**2.** **Annexe II, chapitre 1.2**

*Lire comme suit* la première phrase :

Les amendements qui figurent à l’annexe II du rapport ECE/TRANS/WP.15/AC.1/158 − OTIF/RID/RC/2021-A doivent se lire comme suit :

Chapitre 1.2

1.2 Modifier le titre comme suit :

« Définitions, unités de mesure et abréviations ».

**3.** **Annexe II, chapitre 1.2.1**

*Lire* la phrase comme suit :

« *Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques* », la neuvième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée « Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques » (ST/SG/AC.10/30/Rev.9) ;

**4.** **Annexe II, chapitre 3.3, DS 644**

*Lire* la phrase comme suit :

DS 644 Modifier comme suit :

« 644 Le transport de cette matière est admis, à condition que :

− Le pH mesuré d’une solution aqueuse à 10 % de la matière transportée soit compris entre 5 et 7 ;

− La solution ne contienne pas plus de 93 % de nitrate d’ammonium ;

− La solution ne contienne pas plus de 0,2 % de matière combustible ou de composés du chlore en quantités telles que la teneur en chlore dépasse 0,02 %. ».

**5. Annexe II, chapitre 6.8**

*Supprimer* (ADR uniquement :).

**6. Annexe II, chapitre 6.8, paragraphe 6.8.4, TT 11**

À la fin de la modification concernant la norme EN ISO 23278:2015, *ajouter* (deux fois).

**7. Annexe II, chapitre 6.8, paragraphe 6.8.4, TT 11**

*Supprimer* les deux dernières phrases.