|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/160/Corr.1 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  24 June 2021  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ   
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Доклад Совместного совещания Комиссии экспертов МПОГ и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов о работе его весенней сессии 2021 года

Исправление

**1. Приложение II, глава 1.1, раздел 1.1.4**

*Исключить* «ДОПОГ» *после* «1.1.4.6».

*Исключить* «в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ» *перед* «следующий новый подраздел 1.1.4.7».

**2. Приложение II, глава 1.2**

Первое предложение *следует читать*:

«В докладе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/158 – OTIF/RID/RC/2021-A читать поправки, содержащиеся в приложении II, следующим образом:

Глава 1.2

1.2 Изменить заголовок следующим образом:

“Определения, единицы измерения и сокращения”.».

**3. Приложение II, глава 1.2.1**

Предложение *следует читать*:

«“*Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции*” означает девятое пересмотренное издание Согласованной на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки химической продукции, опубликованное Организацией Объединенных Наций (ST/SG/AC.10/30/Rev.9).».

**4. Приложение II, глава 3.3, СП 644**

Предложение *следует читать*:

«СП 644 Изменить следующим образом:

“644 Это вещество допускается к перевозке при условии, что:

– значение рН, измеренное в 10-процентном водном растворе перевозимого вещества, находится в диапазоне 5–7;

– раствор содержит не более 93 % нитрата аммония;

– раствор содержит не более 0,2 % горючего материала или содержит соединения хлора в количествах, при которых содержание хлора не превышает 0,02 %.”».

**5. Приложение II, глава 6.8**

*Исключить* «(Только ДОПОГ:)».

**6. Приложение II, глава 6.8, раздел 6.8.4, TT 11**

В конце поправки, касающейся EN ISO 23278:2015, *добавить* «(дважды)».

**7. Приложение II, глава 6.8, раздел 6.8.4, TT 11**

*Исключить* два последних предложения.