|  |
| --- |
| E/ECE/324/Rev.2/Add.120/Rev.2/Amend.4−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.120/Rev.2/Amend.4 |
|  | 2 novembre 2020 |

 Accord

 Concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements[[1]](#footnote-2)\*

(Révision 3, comprenant les amendements entrés en vigueur le 14 septembre 2017)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Additif 120 : Règlement ONU no 121

 Révision 2 − Amendement 4

Complément 4 à la série 01 d’amendements − Date d’entrée en vigueur : 25 septembre 2020

 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules
en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification
des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2020/22.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**Nations Unies**

*Tableau 1*, lire (ajout d’appels de notes renvoyant à la note de bas de page18) :

«

| *No* | *Colonne 1* | *Colonne 2* | *Colonne 3* | *Colonne 4* | *Colonne 5* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Équipement* | *Symbole*2 | *Fonction* | *Éclairage* | *Couleur* |
|  | … |  |  |  |  |
| 7. | Feux de brouillard avant |  | Commande | Non |  |
|  |  | 1, **18** | Témoin | Oui  | Vert |
| 8. | Feux de brouillard arrière |  | Commande | Non |  |
|  |  | 1, **18** | Témoin | Oui  | Jaune |
|  | … |  |  |  |  |
| 17. | Dégivrage et désembuage du pare-brise(à commande distincte) | **18** | Commande | Oui |  |
|  |  |  | Témoin | Oui  | Jaune |
| 18. | Dégivrage et désembuage de la lunette arrière(à commande distincte) | **18** | Commande | Oui |  |
|  |  |  | Témoin | Oui  | Jaune |
|  | … |  |  |  |  |
| 20. | Feux de stationnement | **18** | Commande | Non |  |
| Témoin | Oui | Vert |
|  | … |  |  |  |  |
| 31. | Préchauffage diesel | **18** | Témoin | Oui | Jaune |
| 32. | Starter (dispositif de démarrage à froid) | **18** | Commande | Non |  |
| Témoin |  | Jaune |
|  | … |  |  |  |  |

…

18 Les symboles peuvent être d’une autre couleur pour indiquer un changement de signification, conformément au code figurant au paragraphe 5 de la norme ISO 2575-2004.

… ».

1. \* Anciens titres de l’Accord :

 Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958 (version originale) ;

 Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date, à Genève, du 5 octobre 1995 (Révision 2). [↑](#footnote-ref-2)