|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E/ECE/324/Rev.2/Add.120/Rev.2/Amend.4−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.120/Rev.2/Amend.4 | | |
|  |  | 2 November 2020 |

Соглашение

О принятии согласованных технических правил Организации Объединенных Наций для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих правил Организации Объединенных Наций[[1]](#footnote-1)\*

(Пересмотр 3, включающий поправки, вступившие в силу 14 сентября 2017 года)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Добавление 120 — Правила № 121 ООН

Пересмотр 2 — Поправка 4

Дополнение 4 к поправкам серии 01 — Дата вступления в силу: 25 сентября 2020 года

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении расположения и идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях. Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ: ECE/TRANS/WP.29/2020/22.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

*Таблицу 1* изменить следующим образом (добавив ссылки на сноску 18):

«

| *№* | *Колонка 1* | *Колонка 2* | *Колонка 3* | *Колонка 4* | *Колонка 5* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Сигнал* | *Условное обозначение2* | *Функция* | *Освещение* | *Цвет* |
|  | … |  |  |  |  |
| 7. | Передние противотуманные фары |  | Орган управления | Нет |  |
|  | 1, 18 | Контрольный сигнал | Да | Зеленый |
| 8. | Задний противотуманный огонь |  | Орган управления | Нет |  |
|  | 1, 18 | Контрольный сигнал | Да | Желтый |
|  | … |  |  |  |  |
| 17. | Система обогрева и обдува ветрового стекла (с отдельным органом управления) | 18 | Орган управления | Да |  |
|  |  | Контрольный сигнал | Да | Желтый |
| 18. | Система обогрева и обдува заднего стекла (с отдельным органом управления) | 18 | Орган управления | Да |  |
|  |  | Контрольный сигнал | Да | Желтый |
|  | … |  |  |  |  |
| 20. | Стояночные огни | 18 | Орган управления | Нет |  |
| Контрольный сигнал | Да | Зеленый |
|  | … |  |  |  |  |
| 31. | Дизельный подогреватель | 18 | Контрольный сигнал | Да | Желтый |
| 32. | Заслонка (приспособление для холодного запуска  двигателя) | 18 | Орган управления | Нет |  |
| Контрольный сигнал |  | Желтый |
|  | … |  |  |  |  |

…

18 Условное обозначение может быть указано не тем цветом, который предусмотрен в колонке 5, а другими цветами для придания иного значения в соответствии с общей кодировкой цветов, предложенной в пункте 5 стандарта ISO 2575-2004.

…».

1. \* Прежние названия Соглашения:

   Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года (первоначальный вариант);

   Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, совершено в Женеве 5 октября 1995 года (Пересмотр 2). [↑](#footnote-ref-1)